ИБП Связь инжиниринг СИПБ3КА.9-11 двойного преобразования (онлайн) полной мощностью 3000 ВА с встроенными аккумуляторами. Выходной коэффициент мощности 0,9 обеспечивает активную выходную мощность 2700 Вт. Установка в 19'' монтажную стойку или на пол, высота в стойке 2U. Возможно подключение внешних аккумуляторных блоков для увеличения времени автономной работы. Внутренний слот для установки карты расширения SNMP или "сухие" контакты.

**Подключение**

* Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает высокую плотность мощности
* Большое количество выходных розеток, для моделей 3000 ВА дополнительная розетка большой мощности
* Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы
* Увеличение времени автономной работы подключением внешний батарейных блоков
* Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети
* "Холодный" старт - запуск ИБП при отсутствии электропитания
* Управление группами розеток, приоритетное питание ответственного оборудования
* Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков большой емкости

**Управление**

* Информативный ЖК-дисплей
* Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232
* Внутренний слот для SNMP-карты
* Порт аварийного отключения (EPO)
* Дополнительный интерфейс "сухие" контакты (опционально)

Установка и эксплуатация

* Универсальная установка в 19" стойку или на пол
* Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим)
* Интеллектуальная зарядка аккумуляторов для продления срока службы
* Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы
* "Горячая" замена аккумуляторов